|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка плуга** | **ПСК-2** | **ПСК-3** | **ПCK-4** | **ПCK-5** | **ПСК-4-6** | **ПCK-6** | **ПСК-7** | **ПCK-8** | **ПСК-9** |
| Ширина захвата | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,4/3,0/3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,3 |
| Кол-во корпусов | 2 | 3 | 4 | 5 | 4,5,6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Глубина обработки, см | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
| *по вертикальному лемеху* | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до30 | до 30 | до 30 |
| *по горизонтальным лемехам* | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до25 | до 25 | до 25 |
| Рабочая скорость, км/час | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до10 | до 10 | до 10 |
| Производительность, га/час | 0,5-1,0 | 1,4-2,1 | 1,4-2,1 | 1,6-2,5 | 2,0-3,1 | 2,0-3,1 | 2,5-3,0 | 2,7-4,2 | 3-5,5 |
| Удельный расход топлива кг/га | 10-18 | 9-15 | 10-15 | 11-16 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
| Оборот пласта | полный на 1800 |
| Крошение почвы, % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| Заделка стерни, % | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
| Габаритные размеры для транспортировки, м |
| *длина* | 1900 | 2520 | 3200 | 3950 | 4700 | 4700 | 5400 | 5850 | 6500 |
| *ширина* | 1500 | 1650 | 1700 | 2040 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 |
| *высота* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг (не более) | 500 | 780 | 870 | 980 | 1350 | 1350 | 1700 | 1800 | 2100 |
| Агрегатируется с тракторами | МТЗ-80 | МТЗ-82.1МТЗ-892МТЗ-1025 |  ДТ-75,ДТ-75М,МТЗ-1221,ЛТЗ-155 | ДТ-175С,Т-150,Т-150К,Т-4М,Т-4А | ДТ-175С,Т-150,Т-150К,Т-4М, | ДТ-175С,Т-150,Т-150К,МТЗ-2022 | к-700 | К-700А,К-701,К-701М,К-744,МТЗ-2522 | к-744мтз-2522 |
| ***Цена с НДС, руб.*** | ***55 000*** | ***110 000*** | ***130 000*** | ***154 000*** | ***187 000*** | ***177 000*** | ***204 000*** | ***210 000*** | ***264 000*** |